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· 【项目名称】：上海小邻通实业有限公司
· 【工程内容】：无线覆盖
· 【施工时间】：2017-06-27
· 【项目地址】：杨浦区隆昌路619号
· 【项目概况】：本项目位于上海市杨浦区上海小邻通实业有限公司，该企业是目前上海地区最大的社区综合性服务平台之一，也是上海地区生活类O2O行业最具代表性的企业之一，每年为数十万个上海家庭提供咨询和上门服务。现小邻通在上海地区拥有200多个社区网站，100多个社区微信公众号，签约社区服务师傅超过1000个，签约或合作社区商家超过3000家。
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[bookmark: Yi___Xu_Qiu_Fen_Xi]一、需求分析
①保证企业实现无死角2.4G、5G无线wifi覆盖，为每个用户提供无线wifi信号接入;
②保证企业整体上网体验，实现无线漫游；
③无线接入点全部接入云端管理，保障设备管理便捷。
[bookmark: Er___Fang_An_She_Ji]二、方案设计
①网络拓扑图：
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②应用场景
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③设备清单
	
设备
	地点
	数量


	K2（高恪固件）
	A区
	6


	K2（高恪固件）
	Ｂ区
	4


	高恪固件路由器
	机房
	1


[bookmark: San___Xiao_Guo_Zhan_Shi]三、效果展示
①云端管理效果展示
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②无线覆盖效果展示
无线2.4G的所有SSID配置为【xiaolingtong_2.4】且认证方式和密码一致，实现2.4G免密漫游。另外降低同频干扰，配置邻近无线的channel（信道）不要在同一channel（信道）。
 　　
无线5G的所有SSID配置为【xiaolingtong_5G】且认证方式和密码一致，实现5G免密漫游。另外降低同频干扰，配置邻近无线的channel（信道）不要在同一channel（信道）。
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③无线漫游效果展示
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网关平均掉包1~2个，效果不错。
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网关基本不掉包，效果极佳。

[bookmark: Si___Shi_Gong_Guo_Cheng]四、施工过程
一、施工现场
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[bookmark: Shen_Zhen_You_Yuan_Wang_Ka]深圳有缘网咖
网吧流控新标杆来了！深圳网吧6M对称光纤+100M家庭宽带高恪实战
老郭一直说高恪在网吧有多厉害：
DPI准确性和分流准确性可与前些年风行的某大师比肩。
流控算法可与ROS比肩， 但更自动化、智能化
配置极其简单， 超越某OS
我们站在巨人肩膀上
但网上一直没有什么案例， 谁知道是不是吹牛呢？
所以很多做网吧的朋友虽然早已知道高恪， 但其实并未当回事：
也许比某某路由， 某为， 某海， 某OS牛是有可能的， 但还能比某A牛？ 或者还能替换某A？
带宽宽松的网吧也许可以， 但6M， 10M的小光纤还能替换?
能， 还真能替换！
而且替换了很多！
而且替换过程极为轻松！
替换完， 下载速度还能大幅提升。 
运维的工作量还能大幅下降！
前几天上的泉州薇儿网咖案例替换的就是某A！
上上周老郭在深圳亲自替换了5家某A。
来来来， 我们来看下其中一家的情况。
客户机规模： 70台（实际最高在线60台左右）
外线情况： 1条6M 对等专线 + 1条 100M 家庭宽带（是的， 你没看错， 不是60M， 而是6M， 深圳光纤之贵在全国应该是数一数二的）
配置步骤是老规矩了， 先配置好专线和宽带线路的上网参数， 然后走【快速向导】【专家向导】， 来一张图吧：
[image: 1]

[image: 2]熟悉高恪的方家应该知道， 这个方案是靠谱的。
但是按照原来路由的配置， 更为保守， 不是将全部网络游戏跑到6M光纤上，
而是只将穿越火线 英雄联盟 地下城与勇士 这几个热门游戏跑到6M光纤上， 好， 为了安全起见， 高恪也做了类似配置， 如下图：
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我们来看看专家向导所生成的流控的基本配置：
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专家向导所生成的流控的高级配置：
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非常合理， 也就没必要去微调了。
至此， 配置全部完成。
我们来欣赏几个图：
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目前已运行两周， 一切正常。
最后要感谢深圳刘总、邹总、罗总的大力支持！ 感谢你们对高恪的认可和肯定。
这里也要特别感谢深圳胡工陪同老郭去5家网吧替换成了高恪流控。 胡工在我离开深圳后， 又亲自去安装替换了4家。 感谢胡工的肯定和支持！[阅读原文]（http://www.gocloud.cn/bbs/thread-6109-1-1.html）
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[bookmark: Yi___Xiang_Mu_Bei_Jing]一、项目背景
项目名称：麦迪尔酒店无线WiFi覆盖
工程内容：无线覆盖、无线漫游。
施工时间：2018年10月
项目概况：云南省昆明市某酒店，实施无线网络改造方案实战无线漫游、无死角覆盖。
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[bookmark: Er___Shi_Gong_Xian_Chang]二、施工现场
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[bookmark: Yi___Xiang_Mu_Bei_Jing_1]一、项目背景
项目名称：云南恋家·商侣主题酒店无线WiFi覆盖
工程内容：智能组网、无线覆盖、无线漫游。
施工时间：2018年6月
项目概况：本项目位于昆明机场区，近地铁6号线机场前站、高速口、东部汽车客运站，恋家·商侣主题酒店定位商旅度假型综合品牌，客房干净整洁，人体工程学设计、品牌沐浴品、空调、浴缸、高速上网等设施，高恪助力恋家智能网络及无线网络改造。
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[bookmark: Er___Ke_Hu_Xu_Qiu]二、客户需求
1. 无死角无线wifi覆盖；
2. 支持无线漫游；
3. 上网体验好；
4. 随时随地观察网络使用情况；
[bookmark: San___Jie_Jue_Fang_An]三、解决方案
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解决问题：

1. 无死角无线wifi覆盖,为每个用户提供稳定高速的无线接入;
2. 50ms真无缝漫游，在覆盖区域随意走动，游戏不掉线，视频不卡顿；
3. NX300智能组网，提供极速上网体验。
[bookmark: Si___Shi_Gong_Xian_Chang]四、施工现场
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[bookmark: Yi___Xiang_Mu_Bei_Jing_2]一、项目背景
项目名称：亿湘南无线漫游解决案例
工程内容：无线覆盖、无线漫游。
施工时间：2018年9月22日
项目概况：广东省广东地区亿湘南某饭店，在9月22日实施无线网络改造方案。准备设备有8个高恪GC-A600CD和D525工控机（刷高恪企业版软路由），实战无线漫游、无死角覆盖。

[bookmark: Er___Shi_Gong_Xian_Chang_1]二、施工现场


[image: 4]
[image: 5]
[image: 6]
[bookmark: San___Xiao_Guo_Zhan_Shi_1]三、效果展示
AP集中管理展示效果
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*总流量实时监控 *
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x xiaolingtong 2.4

Radio Channel PHY Type Security Min  Max Signal v
b, g n & wpa-Personal 1 300 -48
6 b,g.n n 'WPA-Personal 1 300 =4
13 b, g.n & Wpa-Personal 1 300 -50
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6 b, g. n a WPA-Personal 1 300 -52
1 b, g.n & WPA-Personal 1 300 =55

x xiaolingtong_5G
Ra Channel PHY Type Security Min  Max  Signal ¥
| 74:70:25:6r:28:25 161/155(ac) n, ac & WPA-Personal 6 866.7 -43
| 74:7p:24:65:8a:45 153/155(ac) n, ac & WPA-Personal 6 8667 -50
| 74:7D:24:08:06:08 157/155(ac) n, ac & WpA-Personal 6 866.7 -53
| 74:7D:24:6D:88:11 153/155(ac) n, ac & WpA-personal 6  866.7 -61
| 74:7D:24:6F:35:31 157/155(ac) n, ac & WwpA-Personal 6 866.7 -64
| 74:70:24:70:7D:30 149/155(ac) n, ac & WpA-personal 6 8667 -68




